|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOGO /  BETRIEB | Betriebsanweisung  **Mitgänger-Flurförderzeuge** | | | Seite: 1 von 2  Rev.-Index: 0  Nr.: 000  Datum: 24. 09. 2019 |
| Abteilung: | | | Arbeitsplatz: | |
| **ANWENDUNGSBEREICH** | | | | |
| **Umgang mit elektrobetriebenen Mitgänger-Flurförderzeugen** | | | | |
| **GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT** | | | | |
| C:\Users\User\Desktop\BA_Symbol_Achtung.jpg | * Anfahren von Personen und Einrichtungen / Fahrzeugen * Herabfallen von Lasten * Quetschungen zwischen Deichsel und Einrichtungsgegenständen * Fußverletzungen durch Quetschungen beim Heben und Senken * Kippgefahr auf Rampen und schrägen Ebenen | | | |
| **SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN** | | | | |
| C:\Users\User\Desktop\MitgaengerVerbot.jpg  C:\Users\User\Desktop\BA_Symbol_Schutzschuhe.jpg | * Nur Personen über 18 Jahren, ausgebildet, in das Gerät eingewiesen, beauftragt, jährlich unterwiesen und zuverlässig (Bedienungsanleitung ist bekannt) * Sicht- und Funktionsprüfung (Bremsen, Lenkung, Deichselschalter, Hydraulik, Rollen / Bereifung) durchführen * Tragfähigkeit des Mitgängers, Sicht und Ladungssicherung beachten * Last in tiefster Stellung verfahren und bei angemessener Geschwindigkeit * Last immer bergseitig führen * Nur für Flurförderzeuge freigegebene Verkehrswege befahren * Möglichst nicht rückwärts und möglichst weit neben dem Gerät laufen * Mitnahme von Personen ist VERBOTEN! * „Rollerfahren“ ist VERBOTEN! * Vorgegebene PSA verwenden (Sicherheitsschuhe, bei Bedarf Schutzhandschuhe) * Mitgänger nicht auf Fluchtwegen und vor Notausgängen abstellen * Feststellbremse anziehen und Schlüssel abziehen * Ladezustand der Batterie prüfen und ggf. Batterie laden / tauschen * … | | | |
| **VERHALTEN BEI STÖRUNGEN** | | | | |
|  | Bei Störungen (Versagen der Bremsen, Lastaufnahmemittel beschädigt, auslaufendes Öl usw.), welche die Arbeitssicherheit beeinträchtigen, Mitgänger stillsetzen und Vorgesetzen / Werkstatt verständigen.  Herrn/Frau:­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Tel.: | | | |
| **VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFE** | | | | |
| C:\Users\User\Desktop\BA_Symbol_EH.jpg | Bei Unfällen immer und von jedem nach seinen Möglichkeiten Erste Hilfe leisten und den Unfall unverzüglich melden. Bewahren Sie Ruhe und handeln Sie besonnen.  **Notruf: 112**  Ersthelfer/in: Tel.: | | | |
| **INSTANDHALTUNG / ENTSORGUNG** | | | | |
|  | * Reinigungs- und Wartungsarbeiten nur durch beauftragte Personen / Werkstatt. * Laden der Batterien ist von den Fahrern durchzuführen. * Altöl, Kühlstoffe, Schmierstoffe nur in dafür vorgesehenen Gebinden entsorgen. | | | |
| Verantwortlicher: | | Unterschrift: | | |