|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LOGO /BETRIEB | Betriebsanweisung**Mitgänger-Flurförderzeuge** | Seite: 1 von 2Rev.-Index: 0Nr.: 000Datum: 24. 09. 2019 |
| Abteilung: | Arbeitsplatz: |
| **ANWENDUNGSBEREICH** |
| **Umgang mit elektrobetriebenen Mitgänger-Flurförderzeugen** |
| **GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT** |
| C:\Users\User\Desktop\BA_Symbol_Achtung.jpg | * Anfahren von Personen und Einrichtungen / Fahrzeugen
* Herabfallen von Lasten
* Quetschungen zwischen Deichsel und Einrichtungsgegenständen
* Fußverletzungen durch Quetschungen beim Heben und Senken
* Kippgefahr auf Rampen und schrägen Ebenen
 |
| **SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN** |
| C:\Users\User\Desktop\MitgaengerVerbot.jpgC:\Users\User\Desktop\BA_Symbol_Schutzschuhe.jpg | * Nur Personen über 18 Jahren, ausgebildet, in das Gerät eingewiesen, beauftragt, jährlich unterwiesen und zuverlässig (Bedienungsanleitung ist bekannt)
* Sicht- und Funktionsprüfung (Bremsen, Lenkung, Deichselschalter, Hydraulik, Rollen / Bereifung) durchführen
* Tragfähigkeit des Mitgängers, Sicht und Ladungssicherung beachten
* Last in tiefster Stellung verfahren und bei angemessener Geschwindigkeit
* Last immer bergseitig führen
* Nur für Flurförderzeuge freigegebene Verkehrswege befahren
* Möglichst nicht rückwärts und möglichst weit neben dem Gerät laufen
* Mitnahme von Personen ist VERBOTEN!
* „Rollerfahren“ ist VERBOTEN!
* Vorgegebene PSA verwenden (Sicherheitsschuhe, bei Bedarf Schutzhandschuhe)
* Mitgänger nicht auf Fluchtwegen und vor Notausgängen abstellen
* Feststellbremse anziehen und Schlüssel abziehen
* Ladezustand der Batterie prüfen und ggf. Batterie laden / tauschen
* …
 |
| **VERHALTEN BEI STÖRUNGEN** |
|  | Bei Störungen (Versagen der Bremsen, Lastaufnahmemittel beschädigt, auslaufendes Öl usw.), welche die Arbeitssicherheit beeinträchtigen, Mitgänger stillsetzen und Vorgesetzen / Werkstatt verständigen. Herrn/Frau:­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Tel.: |
| **VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFE** |
| C:\Users\User\Desktop\BA_Symbol_EH.jpg | Bei Unfällen immer und von jedem nach seinen Möglichkeiten Erste Hilfe leisten und den Unfall unverzüglich melden. Bewahren Sie Ruhe und handeln Sie besonnen.**Notruf: 112**Ersthelfer/in: Tel.: |
| **INSTANDHALTUNG / ENTSORGUNG** |
|  | * Reinigungs- und Wartungsarbeiten nur durch beauftragte Personen / Werkstatt.
* Laden der Batterien ist von den Fahrern durchzuführen.
* Altöl, Kühlstoffe, Schmierstoffe nur in dafür vorgesehenen Gebinden entsorgen.
 |
| Verantwortlicher:  | Unterschrift: |